Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL
Spółka Akcyjna
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6291069553, REGON: 272935168
KRS: 0000446087

Dąbrowa Górnicza 26.10.2015 roku.

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:

„**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY**

**41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”.**

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania.

**Przedmiar branża budowlana**

**Pytanie nr 1:**

Czy okładziny z płyt g-k układać zgodnie z projektem obustronnie dwie warstwy czy zgodnie z przedmiarem ?

**Odpowiedź:**

Okładziny g-k układać zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 2:**

Ilość stolarki drzwiowej ma być zgodna z zestawieniem z projektu czy z przedmiarem?

**Odpowiedź:**

W załączeniu przedstawiamy aktualne zestawienie stolarki drzwiowej- rys. MZUM-JP-PW-AR-12 (do uwzględnienia w ofercie).

**Pytanie nr 3:**

Brak w przedmiarze hydroizolacji ścian w pomieszczeniach mokrych – prosimy o podanie ilości i podstaw wyceny.

**Odpowiedź:**

Hydroizolacja ścian występuje w pomieszczeniu 210b. Wykonanie zgodnie z opisem technicznym, wycenę uwzględnić w warstwach wykończeniowych ścian wewnętrznych.

**Pytanie nr 4:**

Czy ilość kurtyn p.poż ma być zgodna z projektem czy z przedmiarem?

**Odpowiedź:**

Uwzględnić zgodnie z projektem 1 kurtynę p.poż.

**Pytanie nr 5:**

Różnica ilości okien i parapetów.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przedstawiamy aktualne zestawienie Ślusarki okiennej- rys. MZUM-JP-PW-AR-11 (do uwzględnienia w ofercie zarówno w zakresie ilości parapetów jak i okien).

**Pytanie nr 6:**

Brak w przedmiarze osłon otworów czerpni i wyrzutni.

**Odpowiedź:**

Osłony otworów czerni i wyrzutni uwzględniono w przedmiarze robót sanitarnych - dział: wentylacja i klimatyzacja.

**Pytanie nr 7:**

Czy zastosować farby do malowań wewnętrznych zgodnie z projektem czy z przedmiarem?

**Odpowiedź:**

Farby do malowań wewnętrznych zastosować zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 8:**

Brak w przedmiarze pasm oświetleni ledowych w szczelinach płyty wiórowo-cementowej
w strefie wejściowej – proszę o podanie ilości i podstaw wyceny .

**Odpowiedź:**

Pasma oświetleń ledowych uwzględniono w projekcie wykonawczym i przedmiarze branży elektrycznej .

**Pytanie nr 9:**

Czy istnieje możliwość zmiany wymaganej prędkości dźwigu z 1,75 m/s na 1 m/s oraz wymaganego udźwigu z 1100 kg na 1000 kg ?

**Odpowiedź:**

Nie ma możliwości zmiany parametrów dźwigu.

**Przedmiar branża elektryczna.**

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o udostępnienie zestawienia materiałów do projektu instalacji elektrycznych silnoprądowych.

**Odpowiedź:**

W załączeniu udostępniono zestawienie materiałów.

**Pytanie nr 2:**

Instalacja fotowoltaiczna:

- czy inwertery muszą być zamontowane na dachu (wg opisu), czy mogą być razem w specjalnej szafie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym z pozostałym oprzyrządowaniem?

- ile miejsca jest przewidziane na montaż oprzyrządowania instalacji PV w pomieszczeniu technicznym?

**Odpowiedź:**

Inwertery mogą być zainstalowane w szafie w wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Na montaż instalacji PV w pomieszczeniu technicznym przewidziana jest wystarczająca ilość miejsca.

 Kierownik Zamawiającego:

 *Tomasz Sołtysik*