Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL  
Spółka Akcyjna  
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15  
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6291069553, REGON: 272935168  
KRS: 0000446087



Dąbrowa Górnicza 27.10.2015 roku.

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:

„**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA   
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY**

**41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”.**

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania.

**Pytanie nr 1:**

W zestawieniu ślusarki okiennej - rys. MZUM-JP-PW-AR-11. widnieje jedna sztuka kurtyn p.poż., natomiast na rzucie parteru – rys.MZUM-JP-PW-AR-01 znajdują się dwie sztuki. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

W projekcie jest 1 kurtyna p.poż.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o dokładniejszą specyfikację dotyczącą pozycji R1 i R2 z zestawienia ślusarki okiennej rys. MZUM-JP-PW-AR-11. Jakie jest wymagane Umax dla tych przegród? Czy zewnętrzna żaluzja ma być stała?

**Odpowiedź:**

Umax jak dla pozostałej ślusarki okiennej. Żaluzja ma być stała.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o informację jakim parametrem technicznym, kierować się przy wycenie ślusarki okiennej , przy wypełnieniu okien zestawem dwuszybowym nie jest możliwy do osiągnięcia U =0,9W/m2K.

**Odpowiedź:**

Ślusarka musi posiadać parametr Umax=0,9W/m2K.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o informację jaką klasę antywłamaniową przyjąć dla okien określonych symbolami OW1 i OW2 w zestawieniu ślusarki okiennej - rys. MZUM-JP-PW-AR-11.

**Odpowiedź:**

Okna OW1 i OW2 mają posiadać parametr antywłamaniowości RC4.

**Pytanie nr 5:**

W zestawieniu stolarki drzwiowej –rys.MZUM-JP-PW-AR-12 widnieją drzwi o symbolu D21 w ilości 6 szt., natomiast w dokumentacji, na rzutach nie występują drzwi o takich symbolach. Prosimy o informacje dotyczące lokalizacji w/w drzwi.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przedstawiamy aktualne zestawienie stolarki drzwiowej- rys. MZUM-JP-PW-AR-11 (do uwzględnienia w ofercie).

**Pytanie nr 6:**

W przedmiarze przekazanym przez Zamawiającego ujęto drzwi o symbolach D4 i D22, natomiast ani w zestawieniu, ani na rzutach kondygnacji nie widnieją drzwi o takich symbolach. Prosimy o informację dotyczącą lokalizacji w/w drzwi.

**Odpowiedź:**

W załączeniu przedstawiamy aktualne zestawienie stolarki drzwiowej- rys. MZUM-JP-PW-AR-11 (do uwzględnienia w ofercie).

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o informację dotycząca wymiarów okien istniejących, które są przeznaczone do demontażu.

**Odpowiedź:**

Wymiary okien istniejących wg załączonej inwentaryzacji budowlanej.

**Pytanie nr 8:**

W związku z krótkim terminem na przygotowanie oferty uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 09.11.2015.

**Odpowiedź:**

Termin składania ofert zostanie przesunięty na dzień 05.11.2015 roku.

Kierownik Zamawiającego:

*Tomasz Sołtysik*