Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL  
Spółka Akcyjna  
Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15  
41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6291069553, REGON: 272935168  
KRS: 0000446087



Dąbrowa Górnicza 28.10.2015 roku.

**Wszyscy Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:

„**PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA   
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY**

**41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”.**

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania.

**Pytanie nr 1**

Dotyczy §3.ust. 8,9Umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że wstrzymanie prac będzie po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do właściwego wykonywania robót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy §5.ust. 21 Umowy

Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Wykonawcy przedkładać Oświadczenie podwykonawców. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie także innych - niż oświadczenia samych Podwykonawców - dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy § 16 ust.7 Umowy

Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do umowy z Podwykonawcą, gdy w projekcie umowy jest ustalone wynagrodzenie inne niż ryczałtowe. Jest to sprzeczne z art. 143b ust.   
3 PZP, który wyczerpująco i restrykcyjnie wymienia podstawy do składania zastrzeżeń Zamawiającego. Przepis ten nie przewiduje możliwości odrzucenia Podwykonawcy z powodu wynagrodzenia innego niż ryczałtowe. Czy Zamawiający może wykreślić zapis „w umowie, jej projekcie, aneksie do umowy lub jego projekcie ustalono wynagrodzenie, które nie jest ryczałtowe ” w związku z brzmieniem art. 143b ust 3 PZP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy § 13 ust. 3 Umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Określenie tak wysokiej kary za „nienależyte wykonanie” jest rażąco sprzeczne z właściwością i naturą stosunku. Definicja *nienależytego wykonania* obejmuje niemal wszystkie uchybienia Wykonawcy. Uwzględnienie takiego ryzyka w cenie jest możliwe tylko przez podwyższenie ceny ofertowej. Ponadto, zapis ten jest sprzeczny z zasadą określoności i oznaczoności kar umownych. Biorąc powyższe pod uwagę, czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie wyrażenia „nienależyte wykonanie” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu "nienależyte wykonanie".

**Pytanie nr 5**

Dotyczy § 17 ust. 2 Umowy

Zamawiający nałożył na Wykonawcę obowiązek wykonywania gwarancji jakości, poprzez serwisowanie, konserwacje urządzeń. Powyższy zapis jest sprzeczny z charakterem przepisów o gwarancji jakości i nakłada na Wykonawcę obowiązki związane z eksploatacją urządzenia. W obecnym brzmieniu gwarancja jakości zmienia się w gwarancję eksploatacji urządzenia. Prowadzi to także do nałożenia na Wykonawcę nieokreślonych obowiązków serwisowania itd. Jest to sprzeczne z art.29 par. 1 PZP, który mówi o jednoznaczności w opisie przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający może dokładnie określić obowiązki Wykonawcy, tak by nie powstały wątpliwości na etapie eksploatacji urządzeń albo wykreślić zapisy o eksploatacji urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ. W okresie gwarancji należy serwisować urządzenia i jeżeli istnieje taka potrzeba to należy w tym okresie przewidzieć koszty materiałów eksploatacyjnych.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy § 17 ust. 12 Umowy

Proszę o potwierdzenie, że termin gwarancji biegnie tylko w stosunku do rzeczy wymienionych, naprawionych, zgodnie z art. 581§ 1 i nie dotyczy on innych elementów naprawianego urządzenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Dot. pkt. 3.2. 7 Karty Gwarancyjnej

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu usunięcia wad i usterek z 14 dni do 21 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy pkt. 3.2.10 Karty Gwarancyjnej

Prosimy o wyjaśnienie treści punktu 10, która aktualnie jest wewnętrznie sprzeczna, niezrozumiała i narusza art. 581 k.c. Prosimy o dostosowanie treści tego punktu do zasad ogólnych z art. 581 k.c.

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy pkt. 3.2.4 Karty Gwarancyjnej

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu (dodanie zapisu dni roboczych)? Nowy zapis o treści:

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wad i usterek w terminie siedmiu dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego, a wad szczególnie uciążliwych w terminie trzech dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający utrzymuje zapisy przedstawione w SIWZ.

**Pytanie nr 10**

Proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj ogrodzenia należy wykonać na odcinkach FED ?

**Odpowiedź:**

Na odcinku FED nie projektuje się ogrodzenia.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o szczegółowe informacje dotyczące regałów przesuwnych – m.in. : głębokość, wysokość , ilość półek.

**Odpowiedź:**

Opis regałów:

Metalowe przesuwne regały półkowe i stacjonarne uzupełniające

1.regały przesuwne dwustronne długości wszystkich rodzajów regałów 425 do 430 cm + korba (100,100,100,120)

2.szerokość regału jednostronnego(głębokość regału) - 310 mm + uszczelka dystansowa

3.szerokość regału dwustronnego (2xgłębokość regału) - 620 mm + uszczelka dystansowa

4.ilość poziomów półek użytkowych w wysokości – 6

5.półka nieużytkowa wieńcząca w wysokości regału szt.– 1

6.światło półek – minimum 338 mm

7. oczekiwana długość półek jednostkowych w cm 98-103 i 118-123

8.każda półka zaczepiona w ścianie bocznej regału na solidnych zaczepach o grubości minimum 3 mm zabezpieczających półkę przed jej oberwaniem w trakcie intensywnej eksploatacji

9. Zmiana rozstawu półek bez rozkręcania śrub, skok zmiany w mm – 16

10.Wys.regału max 250 cm

11.Odporność każdej półki na obciążenia – 120 kg

12.Grubość każdej półki – minimum 30 mm

13.Pierwszy poziom składowania na wysokości min. 175 mm od posadzki

14.Tor do przesuwu regałów przygotowany do wypełnienia gresem przestrzeni między torem ułożonym na wylewce, wysokości. max. - 20 mm,

15.Rodzaj toru - nawierzchniowy z najazdami szer. 100 mm

16.Tor zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie

17.Każdy regał wyposażony w antywyważniki zabezpieczające regały przed przechyłem

18. Każdy regał wyposażony w blokadę przesuwu umieszczoną w korbie,

19.Wszystkie przekładnie i elementy napędu regałów stalowe.

20.Wymagana szerokość kół zabezpieczających powierzchnię kontaktu regału z torem – min. 35 mm

21. Każdy regał wyposażony w korbę do przesuwu regałów

22. Korby do przesuwu regałów trójramienne, z równomiernie rozłożonymi ramionami.

23. Kolor RAL 7035

24.ilośc regałów przesuwnych dwustronnych – 56 szt

25.ilośc regałów stacjonarnych jednostronnych, przyściennych – 8 szt

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:

Opinia niezależnego uprawnionego podmiotu potwierdzająca zgodność oferowanych regałów z wymogami ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Opinia niezależnego uprawnionego do wydawania opinii podmiotu, potwierdzająca odporność półek oferowanych regałów na obciążenia 120 kg dla półki. Gwarancja 24 miesiące.

Kierownik Zamawiającego:

*Tomasz Sołtysik*